아두이노 센서 종류

<입력장치> - 각종 센서 및 버튼 종류

1. 초음파 거리 센서 모듈 - 초음파를 이용하여 물체까지의 거리를 감지하는 센서 - 가까워지고 멀어지는 거리(3cm - 4m)를 알 수 있음 - 자동차 후방감지	2. 적외선 장애물 감지 센서 모듈 - 적외선 송신부와 수신부가 함께 달려 있어, 앞에 장애물에 의해 적외선이 반사되면 알려줌.	3. 적외선 인체감지 센서 모듈 - 인체에서 나오는 적외선을 감지 - 깜깜한 밤에도 사람이 5m 정도 가까이 왔는지 알아냄	4. 가속도 센서 모듈 - x,y,z 축으로 얼만큼 가속되는지 감지 - 어느방향으로 얼만큼 가속되는지 크기를 알아냄, 또는 어느방향으로 얼만큼 기울어 졌는지 크기를 알아냄	5. 온도 센서 모듈 - 온도측정 - 온도(-55 - +125도)의 크기를 알 수 있음
6. 진동 센서 모듈 - 물체의 움직임이나 진동을 감지 - 터치, 진동, 충격등의 물리적인 움직임을 감지	7. 자기 센서 모듈 - 자기장의 세기를 감지 - 자기장의 세기에 따라 전압이 변함 유량 및 유속감지, 자동차 속도 측정	8. RGB SMD LED 모듈 - 빛의 색깔을 감지 하는 센서	9. 포토 인터럽트 모듈 - 사이를 물체가 지나갔는지 감지 - 출발신호	10. 디지털 온도 습도 센서 모듈 - 온도와 습도 측정 - 습도 측정 범위 20-90%, 온도 측정범위 0-50도
11. 기울기 센서 모듈 - 기울어짐 또는 어느쪽으로 기울어졌는지를 감지	12. 조도 센서 모듈 - 빛의 밝기를 감지하는 센서 - 빛이 얼마나 밝은지 어두운지를 크기로 알아냄	13. 소형 리드 스위치 모듈 - 자석이 가까이 있는지를 감지해서 on/off	14. 적외선 리모트 컨트롤 모듈 - 적외선 빛이 도달했는지를 감지	15. 불꽃 감지 센서 모듈 - 불꽃에서 발생하는 적외선 파장을 감지
16. 노크 센서 모듈 - 플라스틱 케이스 안의 금속이 진동 및 충격을 감지	17. 사운드 센서 모듈 - 외부에서 발생하는 소리의 크기를 감지 - 소음경보기	18. 심박 센서 모듈 - 손가락을 대면 심장 박동수를 측정	19. 무게 센서 모듈 - 올려 놓은 물체의 무게를 측정	20. 기압계 모듈 센서 - 압력을 감지 - 고도계로도 사용
21. 가스,알콜,LPG,일산화탄소,수소,CO가스 센서 - 종류별로 각각 위에 열거된 기체나, 가스를 감지	22. 토양 습도 센서 - 화분이나 토양의 습도를 측정하는 센서	23. 휨센서 - 구부러짐을 감지하는 휨센서입니다. 휨의 정도를 측정	24. 물센서, 수위센서 - 물이 접촉했는지 감지 - 수위조절	25. 광학먼지센서 - 담배연기 같은 공기중의 미세 분진을 측정
26. 압력센서 - 누르는 힘의강도를 측정할 수 있는 센서	27. 전도성 고무줄 또는 플라스틱 - 고무줄이 늘어나는 것을 감지	28. 음성인식센서 - 간단한 영어 명령을 인식할 수 있음	29. GPS 수신기 - GPS를 이용하여 현재 위치 파악	30. 터치 센서 모듈 - 손으로 살짝만 터치해도 on/off
31. 위치감지센서 - 눌린 위치를 감지할 수 있는 센서 - 피아노	32. 지문인식 센서 - 사용자의 지문을 인식하는 센서	33. 로터리 인코더 모듈 - 로터리가 얼만큼 회전했는지를 측정	34. 전류 측정 센서 - 흘러가는 전류 크기를 측정할 수 있는 센서

<출력장치> - 동작할 수 있는 제품들

1. DC모터 - 회전속도를 조절할 수 있음 - 예) 선풍기, 자동차바퀴, 로봇이동	2. 스텝모터 - 정확한 회전 각도를 조절할 수 있는 모터 - 시계, 자동차 차단기	3. 스피커 - 원하는 소리 발생	4. 수중 펌프 모터 - 물을 퍼올릴 수 있는 펌프 - 화분 물주기, 물이동	5. LED등 - LED 등을 켜거나 끌 수 있음 - 실내등
6. 적외선 발광 모듈 - 적외선 빛을 발생시킴	7. 레이져 발광 모듈 - 레이저 빛을 발생시킴	8. RGB 컬러 LED 모듈 - LED 등을 이용하여 RGB 색을 섞어 원하는 모든색을 만들 수 있음	9. 수동 부저 모듈 - 소리 신호 알림장치 - 큰 부저 소리(경고음)를 발생	10. 피에조 버저 모듈 - 원하는 음을 연주할 수 있음 - 진동수를 설정해 주면 해당 진동수의 소리 발생
11. LED 체인 - 25개의 RGB LED가 연결되어 있어 순차적으로 또는 한꺼번에 다양한 색의 빛을 낼 수 있음	12. 아두이노 LCD 모듈 - 16*2 한글,알파벳, 숫자, 특수문자등을 화면에 보여줄 수 있음 - 온도값	13. 5V 릴레이 모듈 - 아두이노에서 신호를 주어 220V 전자장비의 전원을 on/off 가능 - 모든 가전제품 전원제어	14. 가전제품

<아두이노 작품만들기>

(     ) 학년 (     ) 반   이름 (            )

간단한 아두이노 보드 활용법 : 자극(다양한 센서 신호)을 받아들여 감지하고, 원하는 장치의 스위치를 끄거나 켜게 할 수 있다.

좀 더 구체적인 아두이노 보드 활용법 : 다양한 센서신호를 조합하여 받아들이고 원하는 장치들의 동작을 구체적으로 제어할 수 있다.

내말을 100% 따라주는 일꾼에게 일상생활에서 겪을 수 있는 상황이나 어떤 문제를 해결할 수 있도록 구체적으로 지시해 보자.

<예시자료>

제목	산짐승으로부터 밭 보호하기
일꾼에게 지시	어두워지면 밭 주변에 있는 울타리에 불을 켰다 껐다 해 주세요. 산짐승들이 접근하지 못하게. 그리고 1분마다 강아지 짖는 소리를 내 주세요. 만약 울타리를 무언가가 건드리게 되면 경광등을 켜서 반짝거리게 하고 더 큰 사이렌을 울려 주세요.
입력장치		아두이노 보드	출력장치
조도센서 : 어두워짐을 감지 적외선 감지센서 : 동물의 접근을 감지하면			LED등 (불이켜지고), 스피커 (강아지소리를 내고) 적외선감지센서 (작동) LED등 (색을 바꿔 깜빡거리고) 스피커(경고음 발생)

<자신의 작품 만들기> - 간단한 활용법

제목
일꾼에게 지시
입력장치		아두이노 보드	출력장치

<자신의 작품 만들기> 구체적인 활용법

제목
일꾼에게 지시
입력장치		아두이노 보드	출력장치