렌즈에 의한 상 작도하기                                                 반     번호     이름

<사용방법>

1. 볼록렌즈, 오목렌즈, 평면유리를 접어서 바꾸어 보며 광선의 경로를 본다.

(렌즈의축에 나란하게 입사한 광선은 초점 또는 초점과의 연장선을 지난다)

2. 맨우측 화살표를 길게 잘라 중심을 통과하는 광선의 경로로 사용한다.(잘라낸 종이에 검은선을 그어 놓으면 더 잘 보인다)

3. 우측아래 굵은 화살표를 잘라서 물체의 위치를 원하는 곳에 위치시킬 수 있다.

4. 잘라낸 광선 중심을 렌즈의 중심에 맞추어 회전축으로 삼고 광선을 회전시켜 물체(화살표그림)끝부분에 맞추어 주면 렌즈의 중심을 지나는 빛의 경로가 된다.

(렌즈의 중심을 지나는 빛은 항상  직진한다.)

5. 광선들이 만나는 곳에 생기는 상의 모습을 예측해 본다.(광선이 만나는 곳이 화살표의 끝부분이 된다.)

6. 물체와 렌즈와의 거리를 바꾸어 가며 상의 모습을 예측해본다.

왼쪽 수직실선부분을 잘라 접어보면서 렌즈와 물체의 위치를 바꾸어가며 실험해본다